	
	volts on schematics
	measured volts
	gap

	v1 pin1
	257
	244
	-13

	v1 pin2
	
	
	0

	v1 pin3
	2,2
	1,89
	-0,31

	v1 pin4
	
	
	0

	v1 pin5
	
	
	0

	v1 pin6
	185
	175
	-10

	v1 pin7
	
	
	0

	v1 pin8 
	1,4
	1,275
	-0,125

	v1 pin9
	
	
	

	v2 pin1
	250
	232
	-18

	v2 pin2
	
	
	0

	v2 pin3 
	2,1
	1,8
	-0,3

	v2 pin4
	
	
	0

	v2 pin5
	
	
	0

	v2 pin6
	353
	316
	-37

	v2 pin7
	
	
	0

	v2 pin8
	4,1
	4,27
	0,17

	v2 pin9
	
	
	0

	v3 pin1
	384
	353
	-31

	v3 pin2
	200
	188
	-12

	v3 pin3
	202
	188
	-14

	v3 pin4
	
	
	0

	v3 pin5
	
	
	0

	v3 pin6 
	200
	188
	-12

	v3 pin7
	?
	200
	?

	v3 pin8
	1,5
	1,4
	-0,1

	v3 pin9
	
	
	

	v4 pin1
	384
	363
	-21

	v4 pin2
	209
	197,4
	-11,6

	v4 pin3
	212
	200
	-12

	v4 pin4
	
	
	0

	v4 pin5
	
	
	0

	v4 pin6
	209
	197
	-12

	v4 pin7
	
	
	0

	v4 pin8
	1,74
	1,61
	-0,13

	v4 pin9
	
	
	

	v5 pin1
	260
	234
	-26

	v5 pin2
	26
	26
	0

	v5 pin3 
	42
	39
	-3

	v5 pin4
	
	
	0

	v5 pin5
	
	
	0

	v5 pin6
	248
	248
	0

	v5 pin7
	27,4
	24,3
	-3,1

	v5 pin8
	42
	38,6
	-3,4

	v5 pin9
	
	
	


