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2 Relais, bistabil mit 2 getrenten Spulen
SVolt 2xUm Conrad S5@2880-99

Um eine Statusanzeige mit LED zu habenj 4xUm Conrad S5@2936-99

o oavan Switch fuer A1SMKi+

Conrad: 701883-99

D= 1N4BB1 mit bistab. Relais

Hatti 12.12.85





