               Mesa Boogie Strategy 500

CHE COS'È SWITCHTRACK?
SwitchTrack è come avere due amplificatori stereo in uno: Traccia 1 può essere impostata per pulire mentre
La traccia 2 è impostata per migliorare la distorsione. È come avere un cambio di canale nel tuo finale -
solo di più - perché SwitchTrack non è limitato al passaggio tra risposta pulita e
distorsione.
Puoi facilmente impostarlo per alternare tra due diversi suoni puliti. O due distorsioni diverse
suoni (uno per crunch, un altro per lead) con bassi, alti, livelli di potenza e guadagno diversi
strutture.
ECCO COME FUNZIONA SWITCHTRACK:
Ciascuno dei canali stereo (etichettati A e B) ha due tracce di controllo separate: 1 e 2.
(Pensa a loro come a registrare "tracce" in modo che non si confondano con lo stereo
"canali").
Ogni traccia ha i suoi controlli di livello e di presenza, quindi ci sono impostazioni commutabili per
volume e top-end. Inoltre, la risposta tonale di ogni traccia può essere modellata in modo diverso
utilizzando i due piccoli interruttori a bilanciere:
DEEP EXTEND amplifica le frequenze dei bassi per un enorme "tight" di fascia bassa e HALF
DRIVE produce una distorsione dell'amplificatore di potenza a livelli di volume notevolmente ridotti, perfetto per i più piccoli
stanze o registrazione.
Se usati separatamente o insieme, questi shapers riconfigurano l'amplificatore di potenza
circuiti e dedicare alla risposta di distorsione profonda. E quando si spegne, la potenza pulita di questo amplificatore del predecessore viene mantenuta con tutti i suoi dettagli luccicanti e
respiro tridimensionale.
Gli interruttori a bilanciere a tre posizioni consentono di selezionare se ciascun effetto è "disattivato" in entrambe le tracce (OUT),
"on" in entrambe le tracce (1 e 2) o "attivato" automaticamente ogni volta che viene richiamata la traccia 2
(TRACK 2).
Praticamente qualsiasi switcher funzionerà quando collegato alla presa "Track Switching" sul retro. Nostro
Il preamplificatore MIDI TriAxis ™ ha anche porte di commutazione programmabili integrate.
USI TIPICI:
Per dimostrare come suonano i tone shapers, basta far ruotare gli interruttori a bilanciere al centro
Posizione "1 & 2" e sentirai come i suoni cambiano sulla traccia 1 (non è necessario
avere un commutatore remoto collegato fino a quando non si desidera passare avanti e indietro tra la traccia 1
e traccia 2).
Quando si utilizza DEEP EXTEND per i suoni di distorsione, si dovrebbe aumentare la presenza
controllo per una miscela radicale ma equilibrata di spessore e bordo. E per ottenere il massimo da
[bookmark: _GoBack]HALF DRIVE, potresti voler aumentare l'impostazione del livello per generare più amplificatori di potenza
distorsione. Nota come Half Drive rende la tua chitarra più fluida e più facile da suonare. Anche
si noti che l'uso di Half Drive riduce la forza di Deep Extend. E 'normale.
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L'impostazione più comune per SwitchTrack è quella di assegnare uno o entrambi i tasti a scorrimento alla traccia 2
e coordina il tuo sistema in modo che la traccia 2 sia sincronizzata con la tua esecuzione di piombo. Questo massimizza
la risposta di distorsione pur mantenendo la purezza della traccia 1 per prestazioni del ritmo pulite.
Ma il design unico del sistema SwitchTrack ti consente di passare da uno qualsiasi all'altro
molti possibili suoni dell'amplificatore di potenza, quindi assicurati di provare diverse impostazioni per
vari stili musicali e configurazioni di stanze.
La strategia 500, a poco meno di 200 watt per lato, è la più tridimensionale al mondo
suono amplificatore musicale. La 500 utilizza quattro 6L6 e due 6550 in ciascun canale. Suo
la chiarezza scintillante e l'headroom dinamico brillante lo rendono la scelta per i giocatori
concentrandosi sul loro suono pulito ... o giocando nei luoghi più grandi. Questo amplificatore è veloce, incisivo
e audace! Ed è una maggiore articolazione che gli consente di essere stratificata con effetti e di conservare ancora un effetto
suono focalizzato.
SOSTITUZIONE DEI TUBI:
Ecco alcune buone notizie. Le valvole nel 500 dovrebbero durare a lungo. Sebbene i tubi
hanno una garanzia di sei mesi, dovrebbero durare facilmente due anni o probabilmente più in media.
Quando arriva il momento di sostituire - o se si desidera un set di ricambio in viaggio - si prega di utilizzare il
Metà del prezzo del coupon che abbiamo incluso e ordinare direttamente da noi. Vogliamo che tu rimanga felice
con il tuo MESA / Boogie costruito a mano per molti anni a venire e non ti vogliamo preoccupare
sui costi di sostituzione eccessivi.
REGOLAZIONE DEL BIAS:
Altre buone notizie: abbiamo impostato il circuito di polarizzazione durante la produzione e il burn-in in modo che sotto
condizioni normali, non dovrebbe mai aver bisogno di attenzione. In realtà abbiamo eliminato di proposito qualsiasi
aggiustamento quindi non ci sarebbero misteriosi oneri tecnici in futuro.
NOTA SPECIALE SU STRATEGY 500:
Legati all'interno del telaio ci sono due fili marroni che sono cavi per altoparlanti da 2 ohm. Se necessario,
questi possono essere usati al posto del rubinetto a 4 ohm se la configurazione standard degli altoparlanti è 2
ohm. Si noti che l'utilizzo di due cabinet da 4 ohm in parallelo sullo stesso canale produce un 2 ohm
caricare.
GRAZIE!
Grazie per averci affidato con il tuo suono. A MESA / Boogie siamo i fanatici del suono dedicati a
la tua carriera musicale. Apprezziamo la tua fiducia in noi e faremo tutto il possibile per
assicurati la tua soddisfazione duratura.
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